**LEVERANSEBESKRIVELSE ELEKTRO**

**Prosjektadresse:**

**Flørliveien 19 – Enebolig m/hybel**

**4307 Sandnes**

30.09.2021



**Pkt. 1 – GENERELT**

Det leveres elektrisk anlegg iht. NEK400 823.Bolignormen, TEK17 og FEL.

Det plasseres tilknytningsskap langs fasade på best egnet sted.

Sikringsskap plasseres på best egnet sted, gjerne i samråd med kunde

Det leveres stikkontakter og brytere i hvit utførelse

Kjøkken leveres med komfyrvakt iht. forskrifter.

Antall stikkontakter iht. NEK400 basert på type rom og størrelsen på rommet. 1stk dobbel pr. 4m2.

Fiberrør inn til sikringsskap, klargjort for bredbånd. Bestilling av dette gjøres av kjøper etter overtakelse til det aktuelle selskap.

Brannvarsling iht. forskrifter, strøm tilkoblet med batteri back up

Ringeklokke ved inngang

**Pkt. 2 – ØVRIG**

Bad leveres med 4 spotter og opplegg for lys i speil m/montering. Dimming på spotter og bryter på speil.

Varmekabel i gulv styrt av termostat med gulvføler

Vaskerom / Bi-Inngang

Leveres med taklampe styrt av bryter. Stikkontakter iht Nek 400 823-Bolignormen

Varmekabel i gulv styrt av termostat med gulvføler.

Bod leveres med taklampe styrt av bryter

Stikkontakter iht Nek 400 823-Bolignormen

Garasje leveres med to stk lys med bryter. Stikkontakt iht Nek 400.823

Punkt for garasjeåpner.

Alle andre rom leveres med DCL taklokk.