|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Soverom x3** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
|  **TV-Stue** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater, sparkletMalt NCS0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
|  **Gang/Entre** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Dør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit | Trapp – Trinn i hvitpigmentert EikSe ellers egen beskrivelse  |
| **Bad** | GulvvarmePåstøpt/betongMembranFliser 60x60Mosaikkfliser i dusjnisje | Forsterkning forfliser 30x60 hvit flis | Gipsplater, sparkletMalt NCS0502Y | Listfritt takDør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |
| **Vaskerom/****Bi-inngang** | GulvvarmePåstøpt/betongFliser 60x60 | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Dør: 15x58mmGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
| **Bod x2** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater, sparkletMalt NCS0502Y | Dør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |

 KJELLERPLAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Stue/kjøkken/****Spis** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit | Trapp – Trinn i hvitpigmentert EikKjøkken – Se prosjektbeskrivelse |
| **Bad** | GulvvarmePåstøpt/betongMembranFliser 60x60Mosaikkfliser i dusjnisje  | Forsterkning for fliser 30x60 hvit flis | Gipsplater, sparkletMalt NCS0502Y | Listfritt takDør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |
| **Soverom / Walk in** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
| **Entre/Hall** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |

 1. Etasje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Stue/Kjøkken** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Tak – Vindu listfrittDør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
| **Soverom** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Gipsplater – sparkletMalt NCS 0502Y | Dør: 15x58mmFabrikkmalt hvitGulv: 15x45mmFabrikkmalt list hvit |  |
| **Bad**  | GulvvarmePåstøpt/betongMembranFliser 60x60Mosaikkfliser i dusjnisje | Forsterkning for fliser 30x60 hvit flis | Gipsplater, sparkletMalt NCS0502Y | Listfritt takDør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |

 Kjellerplan - Hybel