|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Soverom x3** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **TV-Stue** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater, sparklet  Malt NCS  0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **Gang/Entre** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit | Trapp – Trinn i hvitpigmentert Eik  Se ellers egen beskrivelse |
| **Bad** | Gulvvarme  Påstøpt/betong  Membran  Fliser 60x60  Mosaikkfliser i dusjnisje | Forsterkning for  fliser  30x60 hvit flis | Gipsplater, sparklet  Malt NCS  0502Y | Listfritt tak  Dør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |
| **Vaskerom/**  **Bi-inngang** | Gulvvarme  Påstøpt/betong  Fliser 60x60 | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Dør: 15x58mm  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **Bod x2** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater, sparklet  Malt NCS  0502Y | Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |

KJELLERPLAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Stue/kjøkken/**  **Spis** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit | Trapp – Trinn i hvitpigmentert Eik  Kjøkken – Se prosjektbeskrivelse |
| **Bad** | Gulvvarme  Påstøpt/betong  Membran  Fliser 60x60  Mosaikkfliser i dusjnisje | Forsterkning for fliser  30x60 hvit flis | Gipsplater, sparklet  Malt NCS  0502Y | Listfritt tak  Dør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |
| **Soverom / Walk in** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **Entre/Hall** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |

1. Etasje

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROM** | **GULV** | **VEGG** | **HIMLING** | **LISTVERK** | **ANNET** |
| **Stue/Kjøkken** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Tak – Vindu listfritt  Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **Soverom** | Parkett, type lasert eik enstavs | Gipsplater – sparklet  Malt NCS 0502Y | Gipsplater – sparklet  Malt  NCS 0502Y | Dør: 15x58mm  Fabrikkmalt hvit  Gulv: 15x45mm  Fabrikkmalt list hvit |  |
| **Bad** | Gulvvarme  Påstøpt/betong  Membran  Fliser 60x60  Mosaikkfliser i dusjnisje | Forsterkning for fliser  30x60 hvit flis | Gipsplater, sparklet  Malt NCS  0502Y | Listfritt tak  Dør 15x58mm | Se egen beskrivelse VVS |

Kjellerplan - Hybel